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	编制单位
处理意见
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	1
	湖南九典制药股份有限公司九典制药高端制剂研发产业园注射剂、外用制剂及固体制剂扩建项目环境影响报告表
	废水排放标准遗漏“基准排水量”。该项目为混装制剂类项目，应执行《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）管理要求，报告P46“废水排放标准”章节未明确基准排水量管理要求；不符合《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）“表3 水污染特别排放限值--单位产品基准排水量”管理要求。
	建设单位：湖南九典制药股份有限公司（91430100722520761D）
处理意见：通报
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一、五项
	编制单位：长沙川海环保科技有限公司
（91430181MA4QX1GY0M）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一、五项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条
	编制人员：王如意（BH011818）、王佩（BH011827）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一、五项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条
	审批部门:长沙市生态环境局浏阳分局
审批时间：2025年3月
处理意见：通报
处罚依据：《监管办法》第三十条第四款
	/

	2
	蓝思科技(长沙)有限公司星沙工厂汽车座舱及微晶建设项目环境影响报告表
	1.总磷源强核算遗漏，达标性论证缺失。原辅料包括抛光液212.16t/a（含六偏磷酸钠0.5~1%）、3D研磨液1011.84t/a（含六偏磷酸钠2~4%）。报告未对抛光、研磨清洗废水中总磷（TP）进行物料衡算和源强核算，也未论证其是否满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放限值（总磷≤8mg/L）的要求，存在排放超标风险。
2.废水分类处理方案不合理，可行性论证不充分。（1）项目清洗废水、精雕更换废水、退镀及平检清洗废水等废水有机物含量较高仅通过“中和—混凝—沉淀”，COD、BOD、氨氮等污染物难以达到报告表4-19所承诺的去除效率，可行性论证不足。（2）报告仅引用一次日常监测数据（仅涵盖pH、SS、COD、氨氮、LAS），缺少总磷、石油类、总氮等《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1规定的全部特征因子监测数据，现有工程废水达标情况调查不全面，无法支撑本项目废水依托现有污水处理站处理的可行性结论。
	建设单位：蓝思科技（长沙）有限公司（91430100567699262E）
处理意见：通报
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、十项
	编制单位：湖南智鹿环保技术有限公司（91430100MA4QA3DM3M）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条
	编制人员：杨慧（BH002700）、舒少华（BH070888）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条
	审批部门:长沙经济技术开发区管理委员会行政审批服务局
审批时间：2025年11月
处理意见：通报
处罚依据：《监管办法》第三十条第四款
	/

	3
	湖南省许广高速茶亭互通至长沙绕城高速公路项目环境影响报告书
	报告文件存在多出前后描述不一致、数据不一致错误。（1）隧道弃渣处置方案前后不一致，《报告书》P103记载“隧道洞渣由路线统一调配，部分加以利用”，P229及P301则表述“隧道弃渣全部回用，主要用于路基填筑”，P325表述“本项目隧道弃渣主要用于路基填筑，无法利用的弃渣运输至弃渣场。”弃渣处置概况自相矛盾；（2）用地数据相互冲突，《报告书》P218表4.1-4记载占用耕地面积为71.5537公顷，而正文P218表述占用耕地面积为58.2780公顷，耕地数据差值达13.2757公顷（约199亩）；《报告书》表1.6-2中的园地1.506公顷、林地79.95公顷，而正文P88表述占用园地0.7631公顷、林地73.3284公顷，园地、林地数据差值分别为0.7429公顷和6.6216公顷，基本农田的占用面积三处不一致，三区三线查询结果29.4902公顷（报告书P429）、报告正文28.4446公顷（表2.6-1，P99）、路线比选表25.80公顷（表7.1-1，P365）。
	建设单位：湖南省茶江高速公路建设开发有限公司（91430100MABYWGA85H）处理意见：通报
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第三项
	编制单位：湖南省交通科学研究院有限公司（91430000444876396C）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第三项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条
	编制人员：杨娇凤（BH020239）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第三项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条
	审批部门:长沙市生态环境局
审批时间：2024年12月
处理意见：通报
处罚依据：《监管办法》第三十条第四款
	技术评估单位：长沙环境保护职业技术学院
处理意见：通报
处罚依据：《监管办法》第三十条第四款

	4
	常德锆石新材料科技有限公司高铁刹车托盘及先进复合耐磨材料生产基地建设项目环境影响报告表
	1.源强核算不全，遗留危险废物。遗漏车床、CNC 机械加工产生的含油废金属屑HW08（900-218-08）。
2.相关环境要素现状调查与评价内容不全。项目设置大气专项，评价等级为二级，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），“按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作”，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）“评价标准可参照附录D中的浓度限值，也可参照选用其他国家、国际组织发布的环境质量浓度限值或基准值”，甲醛执行（HJ 2.2-2018）附录D标准限值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》标准限值，甲醛、非甲烷总烃有环境质量标准，但报告未开展特征污染物（甲醛、NMHC）监测，不符合《大气导则》（HJ 2.2-2018）6.1.2.2中二级评价项目现状调查要求。
 3.固废代码及处置措施错误；废气合并处理措施可行性不符合相关规定。（1）项目车床、CNC 加工过程使用50t/a切削液，将产生的废切削液定为危废HW08（900-218-08）液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油错误，应为HW09（900-006-09）使用切削油或者切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或者乳化液。（2）报告描述“对射芯机、浇注区、振动清砂系统的料斗、振动、筛分工段分别配套集气罩，收集后的废气一并经布袋除尘器+“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理”，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）“当废气中颗粒物含量超过1mg/m3时，应采用过滤或者洗涤等方式进行预处理”，而本项目“振动清砂系统的料斗、振动、筛分工段颗粒物废气并入” 活性炭吸附系统后，排放浓度4.17 mg/m3，可知活性炭吸附系统进口浓度远大于1mg/m3，废气合并处理措施可行性不符合相关规定。
	建设单位：常德锆石新材料科技有限公司（91430722MAEMFW5G4J）
处理意见：通报
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、八、十项
	编制单位：常德市双赢环境咨询服务有限公司
（91430702668568149Q）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、八、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条
	编制人员：许世鹏（BH005717）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、八、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 
	审批部门:常德市生态环境局
审批时间：2026年2月
处理意见：通报
处罚依据：《监管办法》第三十条第四款
	/

	5
	常德合成生物制造中试转化基地项目公辅配套设施建设工程环境影响报告书
	1.遗漏特征因子。项目储罐区涉及甲醇储存，甲醇属于《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中明确列出的污染物，具有环境质量标准限值。报告在第30页表2.3-2"评价因子表"中，区域环境质量评价因子虽列出"甲醇"，但在污染源评价因子中未给出甲醇的因子，未将甲醇单独作为污染源评价因子列出，不符合《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)：“3.5.2评价因子筛选：根据建设项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，筛选确定评价因子。”要求。
	建设单位：常德经济技术开发区开发建设局
（11430700MB0831234A）
处理意见：通报
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一项
	编制单位：常德市双赢环境咨询服务有限公司（91430702668568149Q）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条
	编制人员：彭颖（BH011838）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条
	审批部门:常德市生态环境局
审批时间：2025年11月
处理意见：通报
处罚依据：《监管办法》第三十条第四款
	技术评估单位：常德市生态环境事务中心  处理意见：通报
处罚依据：《监管办法》第三十条第四款

	6
	澧县澧阳平原灌区管理处澧阳平原灌区续建配套与现代化改造工程环境影响报告书
	1.未开展生态环境现场调查。本项目未对陆生生态、水生生态分别定级，生态评价等级统一定为二级，报告未按《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）7.3、7.4的要求开展样方、样线调查，相关调查内容、图件严重缺失，生态现状资料来源不明，现状调查结果不可信。
2.遗漏环境保护目标，生态评价范围涉及湖南澧州涔槐国家湿地公园、湖南澧县城头山省级地质公园，但是报告中生态环境保护目标遗漏湖南澧州涔槐国家湿地公园、湖南澧县城头山省级地质公园。 
	建设单位：澧县澧阳平原灌区管理处（12430723446572732U）
处理意见：通报
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六、七项
	编制单位：常德市双赢环境咨询服务有限公司（91430702668568149Q）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六、七项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条
	编制人员：罗必印（BH003316）、杨烨康（BH037637）、胡文（BH051812）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六、七项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 
	审批部门:常德市生态环境局
审批时间：2026年3月
处理意见：通报
处罚依据：《监管办法》第三十条第四款
	/

	7
	郴州市泰鑫建材有限责任公司郴州市苏仙区廖家湾乡廖家湾采石场连溪碎石生产线扩建项目环境影响报告表
	1.污染源强核算错误、内容不全。（1）遗漏中间物料输送（皮带输送）粉尘、打砂机进料粉尘。（2）破碎、筛分粉尘100%收集效率与实际不符，物料装卸粉尘只对块状原料部分进行说明（只进行了定性分析），原料中有9.93万吨是<12级碎石，报告遗漏9.93万吨碎石打砂工艺投料、筛分粉尘，且报告对碎石成品（<12级、12级、13级）卸料粉尘未分析、核算。（3）项目洗砂废水沉淀污泥产生量核算错误：报告以项目年产10.8万吨机制砂，原料含泥率约为5%，核算压滤后的脱水污泥产生量约为 2160t/a；项目机制砂生产规模为14.4万t/a，表 2-4 主要原辅材料消耗一览表中机制砂原料石料、碎石总用量为14.43万t/a，污泥产生量不可能为2160t/a。（4）固体废物遗漏布袋除尘灰和废布袋：项目破碎筛分废气采用布袋除尘器处理，报告明确布袋2~3年需进行更换，报告未明确除尘灰产生量和去向。（5）项目建设性质为改扩建，报告未给出污染物排放“三本账”。
2.遗漏环境保护目标：遗漏厂界外500米范围内项目西北约130米、西南约330米居民点。
3.未对投料、输送等环节提出必要的粉尘无组织控制措施，且表4-1、表4-2、表4-5粉尘污染防治设施表述不一致。
	建设单位：郴州市泰鑫建材有限责任公司（914310033384595210）
处理意见：通报
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、七、十项
	编制单位：湖南子江环境科技有限公司（91431000MADJWRG833）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、七、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条
	编制人员：杨瑞（BH078821）、马丽（BH065524）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、七、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 
	审批部门:郴州市生态环境局苏仙分局
审批时间：2025年12月
处理意见：通报
处罚依据：《监管办法》第三十条第四款
	/

	8
	郴州市苏仙区栖凤渡镇星鑫五金材料厂年产吊顶用一体钉3亿颗建设项目环境影响报告表
	1.遗漏评价因子。项目原料使用1.2t/a硝酸镍，涉及颗粒物的排放，评价因子遗漏《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的镍及其化合物。
	建设单位：郴州市苏仙区栖凤渡镇星鑫五金材料厂（92431003MA4TGJ43X0）
处理意见：通报
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一项
	编制单位：湖南子江环境科技有限公司（91431000MADJWRG833）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条
	编制人员：桑甜（BH079035）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 
	审批部门:郴州市生态环境局苏仙分局
审批时间：2026年3月
处理意见：通报
处罚依据：《监管办法》第三十条第四款
	/

	9
	安仁县福磊石业碎石加工项目环境影响报告表
	污染源源强核算内容不全，核算方法或者结果错误的：（1）破碎粉尘来源于人工破碎和机械破碎筛分，报告中遗漏人工破碎过程中产生的粉尘；（2）报告未说明投料的方式，未计算破碎机投料入口中产生粉尘。
	建设单位：安仁县福磊石业有限公司（91431028584936741L）
处理意见：通报
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五项
	编制单位：湖南子江环境科技有限公司（91431000MADJWRG833）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条
	编制人员：桂要好（BH060765）、马丽（BH065524）)
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 
	审批部门:郴州市生态环境局安仁分局
审批时间：2025年8月
处理意见：通报
处罚依据：《监管办法》第三十条第四款
	/

	10
	溆浦县金中定点屠宰场升级改造建设项目环境影响报告表
	1.建设项目概况描述错误的：（1）报告中P3表4中本项目设计规模为年屠宰生猪99273 头、年屠宰肉牛6064 头、年屠宰肉鸡1000 只、年屠宰肉鸭1000只、年屠宰肉鹅1000只；而报告P26表2.2-2中年屠宰生猪89733 头、年屠宰肉牛1000头、年屠宰肉鸡1000 只、年屠宰肉鸭1000只、年屠宰肉鹅1000只；报告P48本项目年屠宰生猪26273头、肉牛9040头、年屠宰肉鸡1000只、年屠宰肉鸭1000只、年屠宰肉鹅1000只；多处前后不一致。
2.污染源源强核算内容不全，核算方法或者结果错误的：（1）根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的屠宰及肉类加工行业系数手册，“1351 牲畜屠宰行业产污系数表”中屠宰活牛工业废水量为0.941t/头，而报告中屠宰肉牛的废水产生系数为0.27t/只，此系数为羊。（2）现有工程废水产生量为53433.06 t/a，年运行天数365天，合计146.4m3/d，根据城镇污水排入排水管网许可证（副本），排水量为100m3/d，项目废水产生量大于污水处理厂允许接纳水量，报告未提出现有工程废水去向存在的问题及以新带老措施。
3.环境质量现状数据来源、监测因子、监测频次或者布点等不符合相关规定：厂界50m内存在多处声环境保护目标，最近距离有4m，但现状监测中未进行该敏感点的监测，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求。
4.未按相关规定提出环境保护措施，所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定的：项目设置500m卫生防护距离，但500m范围存在较多的环境保护目标，报告未提相应的防护措施。
	建设单位：溆浦县金中定点屠宰场（91431224MA4L61FQ73）
处理意见：通报
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第三、五、六、十项
	编制单位：湖南然田环境评估有限公司（91430104MAEWK9MH45）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第三、五、六、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条
	编制人员：赵义发（BH027756）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第三、五、六、十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 
	审批部门:怀化市生态环境局溆浦分局
审批时间：2026年2月
处理意见：通报
处罚依据：《监管办法》第三十条第四款
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	湖南荣光箱包配件有限公司箱包配件生产项目环境影响报告表
	遗漏特征因子。项目涉及聚氨酯泡沫发泡工艺，聚氨酯树脂为A料（异氰酸酯）和B料（多元醇）反应的产品，由于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）大气污染物排放限值中对于聚氨酯塑料（泡沫）的生产产生的污染物有MDI、TDI、IPDI、PAPI等因子，报告未考虑MDI、TDI、IPDI、PAPI；项目原辅料使用PA（尼龙，聚酰胺树脂），根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）大气污染物排放限值中，聚酰胺树脂（PA）产生的污染物有氨等因子，报告未考虑氨。不符合《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)：“3.5.2评价因子筛选：根据建设项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，筛选确定评价因子。”要求。

	建设单位：湖南荣光箱包配件有限公司（91431200MAD5YJD80E）
处理意见：通报
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一项
	编制单位：湖南小蜜蜂生态环境科技有限公司（91430100MAEM8LX38Y）处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条
	编制人员：卜敏（BH021644）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 
	审批部门:怀化市生态环境局直属一局
审批时间：2025年11月
处理意见：通报
处罚依据：《监管办法》第三十条第四款
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	张家界市武陵源区文丰路、画卷路、宝峰路等排水防涝工程项目环境影响报告表
	生态环境影响评价不符合一级评价要求。本项目未对陆生生态、水生生态分别定级，生态评价等级统一定为一级（涉及自然保护区、世界自然遗产），炭门垭溪防洪除涝工程长度约为400m，工程内容包括：清障清违、河道向南拓宽2m、拓宽长度283m，工程下游440m为湖南张家界大鲵国家级自然保护区索溪实验区，属于涉水工程；宝峰溪防洪除涝工程长度约为650m，工程内容包括：河床进行恢复、修整，工程下游660m为湖南张家界大鲵国家级自然保护区索溪实验区，属于涉水工程。但水生生态影响分析定性分析，不符合《生态导则》（HJ 19-2022）7.3.5关于一级评价应开展深入生态影响预测的要求。


	建设单位：张家界市武陵源区城乡建设和交通运输局（11430811MB0941054E）
处理意见：通报
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第八项
	编制单位：湖南新瑞智环境科技有限责任公司（91430111MA4RA3TU10）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第八项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条
	编制人员：彭韬（BH014602）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第八项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 
	审批部门:张家界市生态环境局武陵源分局
审批时间：2025年11月
处理意见：通报
处罚依据：《监管办法》第三十条第四款
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	张家界市永定区农村供水总站永定区新建马头溪水库工程建设项目环境影响报告表
	1.监测频次不符合要求。报告表地表水环境评价为一级评价，仅监测枯水期（2026年1月），缺少丰水期。不符合《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），水环境一级评价应开展丰水期、平水期、枯水期监测，至少丰水期和枯水期的要求。
2.区域环境现状调查内容不全。水生生态调查范围不足，仅限3.47km，未覆盖水库淹没范围（回水长度3.1km）和减水河段全段（11.279km），总长14.379km；根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态环境影响类）》水利水电等涉及河流的项目应说明所在流域现状及影响区域的水生生物现状，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）评级范围的确定6.2.4 水利水电项目评价范围应涵盖枢纽工程建筑物、水库淹没、移民安置等永久占地、施工临时占地以及库区坝上、坝下地表水、水文地质影响河段及区域、受水区、退水影响区、输水沿线影响区等；根据生态环境现状调查与评价的要求7.1.1生态现状调查范围应不小于评级范围。本工程水生生态调查范围不足，仅限3.47km，未覆盖水库淹没范围（回水长度3.1km）和减水河段全段（11.279km），总长14.379km。
	建设单位：张家界市永定区农村供水总站（12430802089747150W）处理意见：通报
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六、八项
	编制单位：湖南然田环境评估有限公司（91430104MAEWK9MH45）处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六、八项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条
	编制人员：赵义发（BH027756）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六、八项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 
	审批部门:张家界市生态环境局永定分局
审批时间：2026年2月
处理意见：通报
处罚依据：《监管办法》第三十条第四款
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	耒阳市导子镇浔江卫生院门诊综合大楼及职工周转宿舍项目环境影响报告表
	废水处理措施不符合相关规定。根据《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB 51459-2024）第8.1.2条，"医疗机构污水处理出水排入地表水体时，宜采用臭氧消毒或紫外线消毒，当采用含氯消毒剂消毒时，应采取脱氯处理"；本项目使用二氧化氯消毒剂，标准第8.4.1条明确二氧化氯属于含氯消毒剂。项目废水经处理后直排敖河（第21页），属于排入地表水体，并采用二氧化氯消毒（第24页表8），应采取脱氯处理。且标准的第3.0.7条“对排入地表水体的医疗机构污水处理工程应去除有毒有害物质，控制处理过程中消毒副产物的产生”，二氧化氯溶于水会产生亚氯酸盐副产物，因此，需要脱氯，去除二氧化氯残余及亚氯酸盐等。但报告表第24页表8描述的废水治理工艺为"调节+缺氧+好氧+沉淀+消毒"，未包含脱氯工艺，也未提出其他脱氯措施。
	建设单位：耒阳市导子镇浔江卫生院（12430481687419229B）
处理意见：通报
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第十项
	编制单位：湖南皓晟环保科技有限责任公司（91431000MA4R82FB3R）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条
	编制人员：袁（BH002240）皓
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 
	审批部门:衡阳市生态环境局耒阳分局
审批时间：2025年10月
处理意见：通报
处罚依据：《监管办法》第三十条第四款
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	湖南正鑫三樟黄贡椒食品有限公司黄贡椒生产加工基地建设项目（一期）环境影响报告表
	1.遗漏评价因子。根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业》（HJ 1030.2—2019），生活污水、生产废水污染因子缺少pH值、总磷、色度。
2.根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084—2020），厂界废气无组织监测计划中缺少硫化氢、氨自行监测要求。废水监测因子缺少总磷、色度。
	建设单位：湖南正鑫三樟黄贡椒食品有限公司（91430424MA4PL1C51X）
处理意见：通报
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一、四项
	编制单位：湖南易恒环保科技有限公司（91430401MA7HM5TP8Y）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一、四项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条
	编制人员：曾旺兴（BH022172）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第一、四项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 
	审批部门:衡阳市生态环境局衡东分局
审批时间：2026年1月
处理意见：通报
处罚依据：《监管办法》第三十条第四款
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	桃江县欧筑建材有限公司水泥制品制造项目环境影响报告表
	污染防治措施可行性论证不充分。项目建设与《益阳市绿色环保型混凝土搅拌站场建设规定》（益经信(2015)16号）存在多项不符合情形：（1）该规定要求“二、搅拌站场地建设规划4、站场内应设置数量不少于3个、单个容积不小于30m³的沉淀水池进行污水分级沉淀；应设置数量不小于40m³的清水池1个，设置数量不少于3个单个容积不小于20m³的浆水搅拌池，对浆水进行处理利用。”本项目仅设置一个54m3三级沉淀池，未设置回用清水池、浆水搅拌池，不符合规定要求。（2）该规定要求“五、环境保护3、搅拌站应采取有效的收尘措施，主机应设置收尘设备（如负压阀配合布袋除尘器），待料斗处应设置脉冲反吹收尘机。”项目搅拌房经采取全封闭式搅拌主楼+进出口安装电动门、高压喷淋降尘设施抑尘等措施后进行无组织排放，报告未对搅拌主机、待料斗处粉尘提出针对性控制和收集处理措施。
	建设单位：桃江县欧筑建材有限公司（91430922MAEM5GPE76）
处理意见：通报
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第十项
	编制单位：湖南沐程生态环境工程有限公司
（91430900MA4Q6G91X3）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条
	编制人员：蔡敏（BH032056）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第十项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 
	审批部门:益阳市生态环境局桃江分局
审批时间：2025年11月
处理意见：通报
处罚依据：《监管办法》第三十条第四款
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	湖南万骏船舶有限公司新能源船舶基地建设项目（重新报批）环境影响报告书
	降低环境影响评价工作等级，降低环境影响评价标准。（1）报告执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准错误。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），“环境空气功能区分为二类：一类区为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域”，报告P39生态保护目标有湖南南洞庭湖省级自然保护区等，项目南侧396.4m湖南南洞庭湖省级自然保护区、南洞庭湖风景名胜区这类环境空气敏感目标应还需执行一类标准。（2）根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2022）“根据HJ 610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级”。本项目土壤评价范围“占地范围外的1km”涉及湿地自然保护区，生态评价等级应不低于二级。报告P40“生态影响评价工作等级划分为三级”错误。
	建设单位：湖南万骏船舶有限公司（9143102674839656XB）
处理意见：通报
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二项
	编制单位：湖南中璟太禹环保科技有限公司（91430111MABPUQNR1Q）
处理意见：通报并失信记分5分
处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条
	编制人员：刘兆伟（BH013555）、宋思敏（BH036316）
处理意见：通报并失信记分5分
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	湖南艾硅特新材料有限公司年产15000吨UV丙烯酸酯单体和树脂改扩建项目环境影响报告书
	1.（1）废气特征污染物分析有误。该项目排放丙烯酸废气，丙烯酸属于《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单)规定的特征污染物，报告未将其纳入本项目废气评价污染物，不符合《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）3.5.2的管理要求。（2）污染排放标准遗漏单位产品非甲烷总烃排放量、基准废水排放量等指标。该项目涉及合成树脂生产工序，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单)，但报告未提及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单)单位产品非甲烷总烃排放量、基准废水排放量等指标。（3）大气污染物排放标准遗漏环氧氯丙烷。报告P115明确本项目使用环氧氯丙烷，用于聚酯丙烯酸酯生产，应执行《合成树脂行业污染物排放标准》（GB37823-2015），环氧氯丙烷属于《合成树脂行业污染物排放标准》（GB37823-2015）规定的有污染物排放标准的因子，报告未考虑环氧氯丙烷。                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2.污水站废气特征污染物氨、硫化氢未分析及预测。P206明确该项目增加废水排放量1558.292t/a，该项目使用多种含氮原料（如二异氰酸酯）、含硫原料（对甲基苯磺酸），则本项目污水站必然增加氨、硫化氢等废气，但报告未分析新增废水排放导致的氨、硫化氢排放情况，未开展影响预测。不符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）“前言 合成树脂工业企业排放恶臭污染物、环境噪声适用相应的国家污染物排放标准”。
3.土壤特征因子锑未监测。该项目P126明确使用三氧化二锑，锑属于土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)表2规定的污染因子，但土壤特征因子识别中未将锑作为特征因子，未开展监测，不符合《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中7.4.5的要求 ；
4.地下水影响预测因子遗漏甲苯.报告中多处提及本项目废水中含有甲苯，甲苯属于《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》(环环评〔2025〕28号)规定的新污染物范畴，且甲苯属于《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）规定有环境质量标准的污染物，但在地下水预测中未将甲苯作为特征因子进行预测分析，不符合《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》(环环评〔2025〕28号)“将相应已有环境质量标准的新污染物纳入环境影响预测因子并预测评价其环境影响”。
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